iGuard® Version 2.50 SP2
Stand 28.04.2005

Betriebssystem: Windows XP, Windows2000


i G U A R D v2.50
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Inhalt:

1.  Systemvoraussetzungen
2.  Installationspfad
3.  Vorgehen bei Problemen
4.  Hinweise
5.  Neu in iGuard V2.50
6.  Bekannte Probleme




1. Systemvoraussetzungen
************************

Software:
Betriebssystem:                 Windows 2000 SP2 oder höher / Windows XP 
Sprache des Betriebssystems:    deutsch oder englisch (andere Sprachen sind nicht getestet!) 
Bildschirmauflösung:            min. 1024x768 Pixel
Dateisystem:                    NTFS
Farbtiefe:                      16 Bit High Color

Hardware:
Prozessor:                      Pentium 4 oder Celeron, gleichwertiger AMD
Geschwindigkeit:                1800MHz oder höher
Arbeitsspeicher:                256MB RAM für die ersten 120 GB Rekorderkapazität, für jede weiteren 120 GB --> 128 MB RAM zusätzlich
Systempartition C:              10 GB oder mehr
Rekorderlaufwerk:               min. ein Archivlaufwerk  (D: oder mehr)


Die Betriebssysteme WIN95/98/ME und WIN NT werden nicht mehr unterstützt. Auch eine RemoteView Installation ist unter diesen
Betriebssystemen nicht mehr möglich.



2. Installationspfad
********************

iGuard® wird standardmäßig in das Verzeichnis "C:\Programme\IDS\iGuard®" installiert.



3. Vorgehen bei Problemen
*************************

Bei Problemen sollten Sie zuerst versuchen, einen Lösungsansatz über die integrierte Hilfe und das Handbuch zu finden. 
Fehlermeldungen, Hinweise, Erweiterungswünsche und sonstige Mitteilungen sind jederzeit herzlich willkommen.



4. Hinweise
***********

Eine Updateinstallation (von Version 2.35, 2.40 oder 2.45) ist nur bedingt möglich. Die Konfigurationseinstellungen werden
nicht komplett übernommen.
Ein Update von Versionen vor V2.35 ist nicht möglich. Alle Konfigurationseinstellungen gehen dabei verloren.



5. Neu in iGuard® V2.50
***********************

- Erweiterte Möglichkeiten bei der Aufnahme-Konfiguration
- Unterstützung von Netzwerkkameras (LAN-Kameras spezieller Hersteller)
- Unterstützung von Netzwerk-Laufwerken
- HTML/Browserzugriff auf Livebilder und gespeicherte Aufnahmen (über optional zu installierendes
  Softwarepaket "WebView"
- Prioritätenänderung eines Alarmgebers
- erweiterte Benutzerverwaltung
- 4-Augen-Prinzip für Wiedergabe
- Filter für eingehende Verbindungen (MSN bei ISDN-Verbindungen, IP-Adresse für Netzwerkverbindungen)
- Erweiterung der Speicherung von Preset-Positionen für PTZ-Kameras
- erweitere Einträge im Logbuch
- Alarmmeldungen
- VOB (Video Output Board)
- automatischer Reconnect, nach einem unbeabsichtigten Verbindungsabbruch, zum Server durch Remote View


6. Bekannte Probleme
********************

1) Bei Verwendung des Mainboards mit Intel 865 Chipsatz arbeitet eine Piranha III nach einer Erstinstallation möglicherweise nicht.
   Abhilfe: Tool icbreged.exe aus dem iGuard®-Installationsverzeichnis starten, Option "enable i865 chipset path" anwählen und
   mit OK beenden. Anschließend Rechner neu starten

2) Fehler 56, DirectDraw Fehler.
   Installieren Sie den neuesten Grafikkartentreiber. Verwenden Sie eine AGP Grafikkarte der "ATI RADEON" oder "NVIDIA GEFORCE" Serie.

3) Fehler 81, Hardware konnte nicht initialisiert werden.
   Überprüfen Sie die IDs der Falconkarten und ändern diese. Nähere Infos dazu finden Sie im Installationshandbuch.

4) Bei Verwendung einer AXIS LAN Kamera ist die Version der Firmware der Kamera entscheidend für die Auswahl des Protokolls.
   Firmwarestand größer/gleich 4.00 wird das Protokoll Version 2 verwendet, bei einem älteren Stand die Version 1.
