iGuard® Version 2.70 
Stand 30.01.2008

Betriebssystem:	Windows Vista, Windows XP, Windows2000


i G U A R D v2.70
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Inhalt:

1.	Systemvoraussetzungen
2.	Installationspfad
3.	Vorgehen bei Problemen
4.	Hinweise
5.	Neu in iGuard V2.70
6.	Bekannte Probleme




1. Systemvoraussetzungen
************************

Software:
Betriebssystem:		        Windows 2000/Windows XP/Windows Vista als 32 Bit Betriebssystem 
Sprache des Betriebssystems:	deutsch oder englisch (andere Sprachen sind nicht getestet!) 
Bildschirmauflösung:		min. 1024x768 Pixel
Dateisystem:		        NTFS
Farbtiefe:			16 Bit High Color

Hardware:
Prozessor:			Pentium 4, DualCOre Prozessor oder gleichwertiger AMD
Geschwindigkeit: 		2500MHz oder höher (abhängig von der verwendeten Grabberkarte)
Arbeitsspeicher: 		512MB RAM für die ersten 250 GB Rekorderkapazität, für jede weiteren 120 GB --> 128 MB RAM zusätzlich
Grafikkarte:			AGP/PCIexpress mit 128MB RAM
Systempartition C:		20 GB oder mehr
Rekorderlaufwerk:		min. ein Archivlaufwerk  (D: oder mehr)


Die Betriebssysteme WIN95/98/ME und WIN NT werden nicht unterstützt. Auch eine RemoteView Installation ist unter diesen Betriebssystemen nicht möglich.



2. Installationspfad
********************

iGuard® wird standardmäßig in das Verzeichnis "C:\Programme\IDS\iGuard®" installiert.



3. Vorgehen bei Problemen
*************************

Bei Problemen sollten Sie zuerst versuchen, einen Lösungsansatz über die integrierte Hilfe und das Handbuch zu finden. 
Fehlermeldungen, Hinweise, Erweiterungswünsche und sonstige Mitteilungen sind jederzeit herzlich willkommen.



4. Hinweise
***********

Eine Updateinstallation (von Version 2.35, 2.40 oder 2.45) ist nur bedingt möglich. Die Konfigurationseinstellungen werden nicht komplett übernommen.
Ein Update von Versionen vor V2.35 ist nicht möglich. Alle Konfigurationseinstellungen gehen dabei verloren.
Die Updateinstallation von Version 2.50, 2.55, 2.57 oder 2.60 ist möglich.



5. Neu in iGuard® V2.70
***********************

- MPEG Übertragung zu Remote View
- Audio Übertragung zu Remote View
- Multimonitor Unterstützung (2 Monitore)
- Lageplanübertragung zu Remote View
- Unterstützung von Windows Vista 32 Bit
- Alarmliste in Remote View
- weitere kleine Änderungen und Verbesserungen



6. Bekannte Probleme
********************

1) Bei Verwendung des Mainboards mit Intel 865 Chipsatz arbeitet eine Piranha III nach einer Erstinstallation möglicherweise nicht.
   Abhilfe: Tool icbreged.exe aus dem iGuard®-Installationsverzeichnis starten, Option "enable i865 chipset path" anwählen und
   mit OK beenden. Anschließend Rechner neu starten

2) Fehler 56, DirectDraw Fehler.
   Installieren Sie den neuesten Grafikkartentreiber. Verwenden Sie eine AGP Grafikkarte der "ATI RADEON" oder "NVIDIA GEFORCE" Serie.

3) Fehler 81, Hardware konnte nicht initialisiert werden.
   Überprüfen Sie die IDs der Falconkarten und ändern diese. Nähere Infos dazu finden Sie im Installationshandbuch.

4) Nach der Neu-Installation einer IDS DORADO startet die DORADO möglicherweise nicht korrekt. Im Gerätemanager wird die DORADO mit einem
   gelben Ausrufezeichen markiert.
   Das Betriebssystem hat in einem solchen Fall der DORADO nicht genügend Speicher zuweisen können.
   Bitte starten Sie den Rechner erneut. Die DORADO sollte nun gestartet werden können.
   Dieses Problem kann einmalig nach einer Neu-Installation der DORADO auftreten und hängt mit der Speicherverwaltung des
   Betriebssystems Windows zusammen.

5) Für Towitoko Chipkartenleser CHIPDRIVE® micro/extern/intern/keyboard ist ein Update des Geträtetreibers auf die Versionsnummer 3.10 vom 
   30.11.2005 erforderlich. Dieser Treiber kann auf der Internetseite des Herstellers ( http://www.chipdrive.de ) heruntergeladen werden.

6) USB-Speichersticks nach U3 Spezifikation dürfen nur in Verbindung mit Nero Versionen > 7.8 benutzt werden, da sonst Probleme beim Start auftreten können.
   Bei Verwendung von Nero Versionen <= 7.8 darf der U3 Stick erst nach dem Starten von iGuard eingesteckt werden.